販売施設及び販売方法に関する事項

種　　別	内　　　　　　容	
店舗関係	引渡の保安状況を明記した台帳備え、配管気密試験及びガスの漏洩を検知するための指定の器具(空気ポンプ水柱マノメータ等)を設備する。
	
容器の管理
引渡方法	容器は、外面に腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、ガスが漏洩せず、また容器再検査合格期間後6カ月以上経過しないものを使用し、かつ、その旨を明示したものを使用する。
	
消費設備関係
	充填容器等には、火気をさえぎる（2メートル以内）措置を講じ、屋外に設置する。

充填容器等を常に40度以下に保ち、湿気、水滴等による腐食及び転落、転倒防止の措置を行う。

充填容器と閉止弁の間には、耐圧試験及び気密試験に合格した調整器を設ける。

配管には耐圧試験に合格した管を使用し、ゴム管と配管又は調整器の接続部分はホースバンドで締めつける。