液化石油ガス設備工事届

◎	規則第86条に定める施設・建築物に貯蔵能力が500ｋｇを超える供給設備の設置又は変更の工事をした者は、遅滞なく施設等の所在地を管轄する地方振興局に届け出ます。
　　　　「86条施設」　
　　　　　　映画館、遊技場、料理飲食店、マーケット、ホテル、共同住宅、学校、病院等これらに類する施設　（規則第86条参照）
　　　　　　共同住宅　→　同一建築物内に3世帯以上の入居
◎	変更の工事とは、供給管の延長、貯蔵設備の位置変更、貯蔵能力の増加を伴う工事をいいます。
◎	貯蔵能力3ｔ以上の容器及び1ｔ以上の貯槽・バルク貯槽は、特定供給設備に該当するので届出は不要です。
◎	貯蔵量が、300ｋｇ以上500ｋｇ以下の工事及び貯蔵量が、500ｋｇを超える場合は、工事者は施設等の所在地を管轄する消防署への届出を要します。（消防法）
　　　圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始（廃止）届出書

◎	必要書類（関係法令等　法第38条の3、規則第86条、第87条、第88条）
1.　液化石油ガス設備工事届書（様式第48）　　　　　　　　　　
　　2.　配管図面 
　　3.　気密試験の結果図