液化石油ガス設備工事届

関係法令等　法第３８条の３、規則第８６条、第８７条、第８８条

◎　規則第８６条に定める施設・建築物に貯蔵能力が５００㎏を超える供給設備の設置又は変更の工事をした者は、遅滞なく施設等の所在地を管轄する広域振興局等に届け出なければなりません。
　　「８６条施設」　
映画館、遊技場、料理飲食店、マーケット、ホテル、共同住宅、学校、病院等これらに類する施設（規則第８６条参照）
　　　共同住宅→同一建築物内に３世帯以上の入居
◎　変更の工事とは、供給管の延長、貯蔵設備の位置変更、貯蔵能力の増加を伴う工事をいいます。
◎　貯蔵能力３ｔ以上の容器及び１ｔ以上の貯槽・バルク貯槽は、特定供給設備に該当するので届出は不要です。
◎　貯蔵量が、３００㎏以上５００㎏以下の工事及び貯蔵量が、５００㎏を超える場合は、工事者は施設等の所在地を管轄する消防署への届出を要します。（消防法）
　　圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始（廃止）届出書

◎　必要書類
１　液化石油ガス設備工事届書（様式第４８）　　　　　　　　　　
　２　配管図面 
　３　気密試験の結果図